PLAN DE PARTICIPARE
LA ÎNCERCĂRI DE COMPETENŢĂ (PT) ŞI COMPARĂRI INTERLABORATOARE (ILC)

DENUMIRE LABORATOR/ ORGANISM DE INSPECȚIE ____________________________________________________________________

Data acreditării inițiale/ reînnoirii/ extinderii_____________________________

Pentru Laboratoare de Încercări

	Nr. conform domeniului solicitat/ Anexei
	Denumire încercare
	Denumire produs/ material/ matrice
	Metoda
	Interval de măsurare
	Disciplina
	Subdisciplină
	Denumire Organizatori
PT şi ILC/ codul schemei
	Anul 1
	Anul 2
	Anul 3
	Anul 4

	
1

	
Umiditate
	Carne

	PS 7.2 L/RPO-01
	0-60%
	Fizico-chimie

	
Gravimetrice

	De ex: FAPAS
	
	X
	
	

	
	
	Pește
	PS 7.2 L/FCH-18
	15-20%
	Fizico-chimie

	
	
	
	
	
	X

	
	
	Unt
	SM SR EN ISO 3727-1:2012 
	15-25%
	Fizico-chimie

	
	De ex: LGS
	X
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	Cloruri
	Carne
	PS 7.2 L/FCH-24
	0-8%
	Fizico-chimie

	Volumetrice
	De ex: FAPAS
	
	
	
	



Pentru Laboratoare de etalonări

	Nr. conform domeniului solicitat/ Anexei
	Subdomeniu metrologic
(a se vedea Anexa 1 la PM, cod PM-A-1)
	Obiectul supus etalonării
	Cantitate/ proprietate
	Procedura de etalonare
	Intervalul de măsurare
	Incertitudinea de măsurare
	Denumire organizatori PT și ILC/ codul schemei
	Anul 1
	Anul 2
	Anul 3
	Anul 4

	1
	Aparate de cântărit
	Aparate de cântărit cu funcționare neautomată
	Masa
	PE-3.2/01
Etalonarea aparate de cântărit cu funcționare neautomată
	0,001 – 2000 g
2 – 55 kg
	0,0005 g
1,0 g
	De ex: ROLAB
	
	
	
	





Pentru Organisme de Inspecții în domeniul Metrologiei Legale

	Nr. conform domeniului solicitat/ Anexei
	Subdomeniu metrologic 
(a se vedea Anexa 1 la PM, cod PM-A-1.1)
	Obiectul supus verificării
	Cantitate/ proprietate
	Documentul normativ
	Interval de măsurare
	Eroarea de măsurare/ clasa de exactitate
	Denumire Organizatori
PT şi ILC
	Anul 1
	Anul 2
	Anul 3
	Anul 4

	
1
	Incinte termostatate
	· termostate;

· dulap de uscat şi sterilizare; (etuve)
· autoclave;
	Temperatura
	NML xx 

NML xx


NML xx

	(-80 ÷ 100) °C 

(60 ÷ 350) °C 


(0 ÷ 135) °C
	±0,5°C

 ±3°C


±3°C
	De ex: INM
	
	
	
	

	2

	Incinte termostatate
	· cuptoare de calcinare;

	Temperatura
	NML xx
	(100 ÷ 1200) °C
	±10°C
	De ex: ROLAB
	
	
	
	



Pentru Laboratoare Medicale

	Nr. conform domeniului solicitat/ Anexei
	Denumire parametru analizat
	Subdisciplină/ Tehnică de măsurare
(principiul analitic)
	Clasa de substanțe
	Disciplina
	Material analizat
	Denumire Organizatori
EQA/ codul schemei
	Anul 1
	Anul 2
	Anul 3
	Anul 4

	1

	TSH
	Chemiluminiscența cu particule magnetice (CLIA)
	Hormoni
	Imunologie

	Ser
	De ex. RIQAS
	
	
	
	

	
	Calciu total
	spectrofotometrie
	Electroliti 
	Biochimie

	 Ser
	De ex. EQAS
	
	
	
	

	
	α2 globulin
	Migrare in cimp electric pe gel agaroza
	Proteine 
	Biochimie

	 Ser
	
	
	
	
	

	2 
	TSH
	Metoda ELISA
	Hormoni
	Imunologie

	 Ser
	
	
	
	
	

	
	Urocultura
	Cultura,identificare bacteriana si fungica
	Bacterii
	Microbiologie
	Urina
	
	
	
	
	



Pentru Organisme de Inspecții

	Nr. conform domeniului solicitat/ Anexei
	Domeniul de inspecții
	Obiectul supus inspecției
	Metoda și proceduri
	Examinări nedistructive
	Intervalul de măsurare
	Discontinuități posibile depistate
	Denumire organizatori PT și ILC/ codul schemei
	Anul 1
	Anul 2
	Anul 3
	Anul 4

	1
	Instalații termice, fluide
	1 Rețele de distribuire și evacuare.
2 Instalații de gaz
	SM EN ISO 17640:2019
	Examinări nedistructive prin metoda cu ultrasunet
	1 – 8 mm
	Dimensiunea unui por individual depășește 25 % din grosimea nominală cea mai mică a peretelui
	De ex: DRRR

	
	
	
	


	

Nota 1: În cazurile în care nu sunt disponibile PT/ILC/EQA, laboratorul trebuie să indice posibilități alternative conform prevederilor politicii P-02.
Nota 2: Ceea ce este scris cu font verde este un model de completare
Nota 3: Dacă nu sunt disponibile PT și/sau ILC adecvate pentru domenii specifice OEC trebuie să prezinte o analiză care demonstrează că acestea nu există.
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